// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only

#include "mt7621_elecom_wrc-gs.dtsi"

&state_default {
	gpio {
		groups = "uart3", "jtag", "wdt", "sdhci";
		function = "gpio";
	};
};

&pcie0 {
	wifi@0,0 {
		compatible = "mediatek,mt76";
		reg = <0x0000 0 0 0 0>;
		mediatek,mtd-eeprom = <&factory 0x0000>;
		ieee80211-freq-limit = <2400000 2500000>;

		led {
			led-sources = <0>;
			led-active-low;
		};
	};
};

&pcie1 {
	wifi@0,0 {
		compatible = "mediatek,mt76";
		reg = <0x0000 0 0 0 0>;
		mediatek,mtd-eeprom = <&factory 0x8000>;
		ieee80211-freq-limit = <5000000 6000000>;

		led {
			led-sources = <0>;
			led-active-low;
		};
	};
};
