// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "mt7628an_tplink_8m-split-uboot.dtsi"

/ {
	compatible = "tplink,archer-c50-v4", "mediatek,mt7628an-soc";
	model = "TP-Link Archer C50 v4";

	aliases {
		led-boot = &led_power;
		led-failsafe = &led_power;
		led-running = &led_power;
		led-upgrade = &led_power;
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio 38 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};

		rfkill {
			label = "rfkill";
			gpios = <&gpio 5 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RFKILL>;
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		led_power: power {
			label = "green:power";
			gpios = <&gpio 11 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wlan2 {
			label = "green:wlan2g";
			gpios = <&gpio 44 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wlan5 {
			label = "green:wlan5g";
			gpios = <&gpio 42 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		lan {
			label = "green:lan";
			gpios = <&gpio 41 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wan {
			label = "green:wan";
			gpios = <&gpio 39 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wan_orange {
			label = "orange:wan";
			gpios = <&gpio 40 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wps {
			label = "green:wps";
			gpios = <&gpio 43 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

&ehci {
	status = "disabled";
};

&ohci {
	status = "disabled";
};

&state_default {
	gpio {
		groups = "i2c", "p0led_an", "p1led_an", "p2led_an",
				   "p3led_an", "p4led_an", "wdt", "wled_an";
		function = "gpio";
	};
};

&pcie {
	status = "okay";
};

&pcie0 {
	wifi@0,0 {
		reg = <0x0000 0 0 0 0>;
		mediatek,mtd-eeprom = <&radio 0x8000>;
		ieee80211-freq-limit = <5000000 6000000>;
		nvmem-cells = <&macaddr_rom_f100>;
		nvmem-cell-names = "mac-address";
		mac-address-increment = <(-1)>;
	};
};
