--- a/drivers/net/wireless/marvell/libertas/cfg.c
+++ b/drivers/net/wireless/marvell/libertas/cfg.c
@@ -2129,6 +2129,8 @@ int lbs_cfg_register(struct lbs_private
 	wdev->wiphy->n_cipher_suites = ARRAY_SIZE(cipher_suites);
 	wdev->wiphy->reg_notifier = lbs_reg_notifier;
 
+	memcpy(wdev->wiphy->perm_addr, priv->current_addr, ETH_ALEN);
+
 	ret = wiphy_register(wdev->wiphy);
 	if (ret < 0)
 		pr_err("cannot register wiphy device\n");
