// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			gpios = <&gpio 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
		};
	};
};

&spi {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <25000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x000000 0x040000>;
				read-only;
			};

			partition@40000 {
				label = "u-boot-env";
				reg = <0x040000 0x010000>;
				read-only;
			};

			partition@50000 {
				compatible = "denx,uimage";
				label = "firmware";
				reg = <0x050000 0x750000>;
			};

			partition@7a0000 {
				label = "board_config";
				reg = <0x7a0000 0x010000>;
				read-only;
			};

			partition@7b0000 {
				label = "cfg";
				reg = <0x7b0000 0x040000>;
				read-only;
			};

			art: partition@7f0000 {
				label = "art";
				reg = <0x7f0000 0x010000>;
				read-only;
			};
		};
	};
};

&pcie {
	status = "okay";

	wifi: wifi@0,0 {
		reg = <0x0000 0 0 0 0>;
		qca,no-eeprom;
	};
};

&eth0 {
	status = "okay";

	nvmem-cells = <&macaddr_art_0>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
};

&eth1 {
	status = "okay";

	nvmem-cells = <&macaddr_art_6>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
};

&art {
	compatible = "nvmem-cells";
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <1>;

	macaddr_art_0: macaddr@0 {
		reg = <0x0 0x6>;
	};

	macaddr_art_6: macaddr@6 {
		reg = <0x6 0x6>;
	};
};
