// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "mt7628an.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	compatible = "totolink,lr1200", "mediatek,mt7628dan";
	model = "TOTOLINK LR1200";

	aliases {
		led-boot = &led_sys;
		led-failsafe = &led_sys;
		led-running = &led_sys;
		led-upgrade = &led_sys;
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		led_sys: sys {
			label = "blue:sys";
			gpios = <&gpio 11 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		sms {
			label = "blue:sms";
			gpios = <&gpio 37 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wifi {
			label = "blue:wifi";
			gpios = <&gpio 44 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};

		3g {
			label = "blue:3g";
			gpios = <&gpio 4 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		4g {
			label = "blue:4g";
			gpios = <&gpio 5 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		rssi1 {
			label = "blue:rssi1";
			gpios = <&gpio 46 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		rssi2 {
			label = "blue:rssi2";
			gpios = <&gpio 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		rssi3 {
			label = "blue:rssi3";
			gpios = <&gpio 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		rssi4 {
			label = "blue:rssi4";
			gpios = <&gpio 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio 38 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};
	};
};

&gpio {
	gpio_modem_reset {
		gpio-hog;
		gpios = <45 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		output-high;
		line-name = "modem-reset";
	};
};

&state_default {
	gpio {
		groups = "gpio", "i2c", "i2s", "refclk", "uart1", "wdt", "wled_an";
		function = "gpio";
	};
};

&pcie {
	status = "okay";
};

&pcie0 {
	mt76@0,0 {
		reg = <0x0000 0 0 0 0>;
		mediatek,mtd-eeprom = <&factory 0x8000>;
		ieee80211-freq-limit = <5000000 6000000>;
	};
};

&wmac {
	status = "okay";

	mediatek,mtd-eeprom = <&factory 0x0>;
};

&ethernet {
	nvmem-cells = <&macaddr_factory_28>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
};

&spi0 {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <40000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x0 0x30000>;
				read-only;
			};

			partition@30000 {
				label = "u-boot-env";
				reg = <0x30000 0x10000>;
				read-only;
			};

			factory: partition@40000 {
				label = "factory";
				reg = <0x40000 0x10000>;
				read-only;
			};

			partition@50000 {
				compatible = "denx,uimage";
				label = "firmware";
				reg = <0x50000 0x7b0000>;
			};
		};
	};
};

&factory {
	compatible = "nvmem-cells";
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <1>;

	macaddr_factory_28: macaddr@28 {
		reg = <0x28 0x6>;
	};
};
