// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "ar9344_openmesh_mr600.dtsi"

/ {
	compatible = "openmesh,mr600-v2", "qca,ar9344";
	model = "OpenMesh MR600 v2";

	aliases {
		led-boot = &led_power_blue;
		led-failsafe = &led_power_blue;
		led-running = &led_power_blue;
		led-upgrade = &led_power_blue;
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		wifi5g_red {
			label = "red:wifi5g";
			gpios = <&gpio 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wps_blue {
			label = "blue:wps";
			gpios = <&gpio 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		led_power_blue: power_blue {
			label = "blue:power";
			gpios = <&gpio 14 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			default-state = "on";
		};

		wifi2g_green {
			label = "green:wifi2g";
			gpios = <&gpio 18 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy1tpt";
		};

		wifi2g_yellow {
			label = "yellow:wifi2g";
			gpios = <&gpio 19 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wifi2g_red {
			label = "red:wifi2g";
			gpios = <&gpio 20 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wifi5g_green {
			label = "green:wifi5g";
			gpios = <&gpio 21 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};

		wifi5g_yellow {
			label = "yellow:wifi5g";
			gpios = <&gpio 22 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};

	watchdog {
		compatible = "linux,wdt-gpio";
		gpios = <&gpio 15 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		hw_algo = "toggle";
		/* hw_margin_ms is actually 300s but driver limits it to 60s */
		hw_margin_ms = <60000>;
		always-running;
	};
};
