// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "qca9533_mikrotik_routerboard-16m.dtsi"

/ {
	aliases {
		led-boot = &led_user;
		led-failsafe = &led_user;
		led-running = &led_user;
		led-upgrade = &led_user;
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		led_user: user {
			label = "green:user";
			gpios = <&gpio 4 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		port1 {
			label = "green:port1";
			gpios = <&gpio_ext 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		port2 {
			label = "green:port2";
			gpios = <&gpio_ext 1 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		port3 {
			label = "green:port3";
			gpios = <&gpio_ext 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		port4 {
			label = "green:port4";
			gpios = <&gpio_ext 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		port5 {
			label = "green:port5";
			gpios = <&gpio_ext 4 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

	};

	gpio-export {
		compatible = "gpio-export";

		usb_power {
			gpio-export,name = "usb-power";
			gpio-export,output = <1>;
			gpios = <&gpio_ext 5 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		enable_poe_port5 {
			gpio-export,name = "enable-poe:port5";
			gpio-export,output = <0>;
			gpios = <&gpio 14 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
	};
};

&spi {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pin_spi_cs1>;

	gpio_ext: gpio_ext@1 {
		compatible = "fairchild,74hc595";
		reg = <1>;
		gpio-controller;
		#gpio-cells = <2>;
		registers-number = <1>;
		spi-max-frequency = <25000000>;
	};
};


&pinmux {
	pin_spi_cs1: pinmux_spi_cs1 {
		pinctrl-single,bits = <0x8 0x0a000000 0xff000000>;
	};
};

&eth0 {
	status = "okay";

	phy-handle = <&swphy4>;
};

&usb0 {
	status = "okay";
};

&usb_phy {
	status = "okay";
};
