// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later

#include "rtl838x.dtsi"

#include <dt-bindings/input/input.h>
#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>

/ {
	compatible = "realtek,rtl838x-soc";

	memory@0 {
		device_type = "memory";
		reg = <0x0 0x8000000>;
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		mode {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};
	};

	gpio-restart {
		compatible = "gpio-restart";
		gpios = <&gpio0 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		open-source;
	};

	gpio1: rtl8231-gpio {
		compatible = "realtek,rtl8231-gpio";
		#gpio-cells = <2>;
		gpio-controller;
		indirect-access-bus-id = <31>;
	};
};

&ethernet0 {
	mdio: mdio-bus {
		compatible = "realtek,rtl838x-mdio";
		regmap = <&ethernet0>;
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		INTERNAL_PHY(8)
		INTERNAL_PHY(9)
		INTERNAL_PHY(10)
		INTERNAL_PHY(11)
		INTERNAL_PHY(12)
		INTERNAL_PHY(13)
		INTERNAL_PHY(14)
		INTERNAL_PHY(15)
	};
};

&switch0 {
	ports {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		SWITCH_PORT(8, 1, internal)
		SWITCH_PORT(9, 2, internal)
		SWITCH_PORT(10, 3, internal)
		SWITCH_PORT(11, 4, internal)
		SWITCH_PORT(12, 5, internal)
		SWITCH_PORT(13, 6, internal)
		SWITCH_PORT(14, 7, internal)
		SWITCH_PORT(15, 8, internal)

		port@28 {
			ethernet = <&ethernet0>;
			reg = <28>;
			phy-mode = "internal";
			fixed-link {
				speed = <1000>;
				full-duplex;
			};
		};
	};
};
