--- a/arch/arm64/boot/dts/mediatek/mt7622-bananapi-bpi-r64.dts
+++ b/arch/arm64/boot/dts/mediatek/mt7622-bananapi-bpi-r64.dts
@@ -22,7 +22,7 @@
 
 	chosen {
 		stdout-path = "serial0:115200n8";
-		bootargs = "earlycon=uart8250,mmio32,0x11002000 swiotlb=512";
+		bootargs = "earlycon=uart8250,mmio32,0x11002000 console=ttyS0,115200n1 swiotlb=512";
 	};
 
 	cpus {
