// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
/* Copyright (c) 2019, CRISIS INNOVATION LAB d.o.o.
 * Author: Robert Marko <robert@meshpoint.me>
 */

#include "qcom-ipq4018-jalapeno.dtsi"

/ {
	model = "Crisis Innovation Lab MeshPoint.One";
	compatible = "cilab,meshpoint-one";

	aliases {
		led-boot = &led_status;
		led-failsafe = &led_status;
		led-running = &led_status;
		led-upgrade = &led_status;
	};

	soc {
		i2c-gpio {
			status = "okay";

			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			compatible = "i2c-gpio";
			gpios = <&tlmm 0 (GPIO_ACTIVE_HIGH|GPIO_OPEN_DRAIN) /* sda */
					 &tlmm 4 (GPIO_ACTIVE_HIGH|GPIO_OPEN_DRAIN) /* scl */
					>;

			bme280@76 {
				status = "okay";

				compatible = "bosch,bme280";
				reg = <0x76>;
			};

			pcf2129@51 {
				status = "okay";

				compatible = "nxp,pcf2129";
				reg = <0x51>;
			};

			ina230@40 {
				status = "okay";

				compatible = "ti,ina230";
				reg = <0x40>;
				shunt-resistor = <2000>;
			};

			ina230@44 {
				status = "okay";

				compatible = "ti,ina230";
				reg = <0x44>;
				shunt-resistor = <2000>;
			};
		};
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&tlmm 5 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RESTART >;
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		led_status: status {
			label = "meshpoint-one:blue:status";
			gpios = <&tlmm 63 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
	};
};
