// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
/dts-v1/;

#include "qca9563_tplink_archer-x7-v5.dtsi"

/ {
	compatible = "tplink,archer-c7-v5", "qca,qca9563";
	model = "TP-Link Archer C7 v5";
};

&keys {
	reset {
		label = "Reset button";
		linux,code = <KEY_RESTART>;
		gpios = <&gpio 5 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		debounce-interval = <60>;
	};
};

&mtdparts {
	partition@0 {
		label = "factory-uboot";
		reg = <0x000000 0x020000>;
		read-only;
	};

	partition@20000 {
		label = "u-boot";
		reg = <0x020000 0x020000>;
		read-only;
	};

	partition@40000 {
		label = "partition-table";
		reg = <0x040000 0x010000>;
		read-only;
	};

	art: partition@50000 {
		label = "art";
		reg = <0x050000 0x010000>;
		read-only;
	};

	info: partition@60000 {
		label = "info";
		reg = <0x060000 0x020000>;
		read-only;
	};

	partition@80000 {
		label = "user-config";
		reg = <0x080000 0x040000>;
		read-only;
	};

	partition@c0000 {
		label = "firmware";
		reg = <0x0c0000 0xf00000>;
		compatible = "denx,uimage";
	};

	partition@ff0000 {
		label = "default-config";
		reg = <0xff0000 0x010000>;
		read-only;
	};
};
