--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -2216,6 +2216,106 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 };
 
+static struct sprom_fixup __initdata vh4032n_fixups[] = {
+	{ .offset = 2, .value = 0x04d2 },
+	{ .offset = 4, .value = 0x4350 },
+	{ .offset = 65, .value = 0x1300 },
+	{ .offset = 68, .value = 0x0402 },
+	{ .offset = 70, .value = 0x0090 },
+	{ .offset = 71, .value = 0x4c19 },
+	{ .offset = 72, .value = 0x2345 },
+	{ .offset = 87, .value = 0x0315 },
+	{ .offset = 88, .value = 0x0315 },
+	{ .offset = 96, .value = 0x2048 },
+	{ .offset = 97, .value = 0xfed7 },
+	{ .offset = 98, .value = 0x15a6 },
+	{ .offset = 99, .value = 0xfaee },
+	{ .offset = 100, .value = 0x3e3a },
+	{ .offset = 101, .value = 0x3a36 },
+	{ .offset = 102, .value = 0xff7f },
+	{ .offset = 103, .value = 0x11b9 },
+	{ .offset = 104, .value = 0xfc53 },
+	{ .offset = 105, .value = 0xffe6 },
+	{ .offset = 106, .value = 0xfdd2 },
+	{ .offset = 107, .value = 0xfe49 },
+	{ .offset = 108, .value = 0xff6a },
+	{ .offset = 109, .value = 0x136e },
+	{ .offset = 110, .value = 0xfbed },
+	{ .offset = 111, .value = 0x0000 },
+	{ .offset = 112, .value = 0x2048 },
+	{ .offset = 113, .value = 0xfee2 },
+	{ .offset = 114, .value = 0x15e5 },
+	{ .offset = 115, .value = 0xfaed },
+	{ .offset = 116, .value = 0x3e3a },
+	{ .offset = 117, .value = 0x3a36 },
+	{ .offset = 118, .value = 0xffc8 },
+	{ .offset = 119, .value = 0x12b8 },
+	{ .offset = 120, .value = 0xfca1 },
+	{ .offset = 121, .value = 0xff9b },
+	{ .offset = 122, .value = 0x122a },
+	{ .offset = 123, .value = 0xfcc8 },
+	{ .offset = 124, .value = 0xff95 },
+	{ .offset = 125, .value = 0x146b },
+	{ .offset = 126, .value = 0xfbba },
+	{ .offset = 127, .value = 0x0000 },
+	{ .offset = 161, .value = 0x0000 },
+	{ .offset = 162, .value = 0x0000 },
+	{ .offset = 169, .value = 0x0000 },
+	{ .offset = 170, .value = 0x0000 },
+	{ .offset = 171, .value = 0x0000 },
+	{ .offset = 172, .value = 0x0000 },
+	{ .offset = 173, .value = 0x0000 },
+	{ .offset = 174, .value = 0x0000 },
+	{ .offset = 175, .value = 0x0000 },
+	{ .offset = 176, .value = 0x0000 },
+	{ .offset = 219, .value = 0x1108 },
+};
+
+static struct board_info __initdata board_VH4032N = {
+	.name				= "VH4032N",
+	.expected_cpu_id		= 0x6368,
+
+	.has_pci			= 1,
+	.use_fallback_sprom		= 1,
+	.has_ohci0			= 1,
+	.has_ehci0			= 1,
+	.num_usbh_ports			= 2,
+
+	.has_enetsw			= 1,
+	.enetsw = {
+		.used_ports = {
+			[0] = {
+				.used   = 1,
+				.phy_id = 1,
+				.name   = "LAN4",
+			},
+			[1] = {
+				.used   = 1,
+				.phy_id = 2,
+				.name   = "LAN3",
+			},
+			[2] = {
+				.used   = 1,
+				.phy_id = 3,
+				.name   = "LAN2",
+			},
+			[3] = {
+				.used   = 1,
+				.phy_id = 4,
+				.name   = "LAN1",
+			},
+		},
+	},
+
+	.fallback_sprom = {
+		.type 				= SPROM_BCM43222,
+		.pci_bus			= 0,
+		.pci_dev			= 1,
+		.board_fixups			= vh4032n_fixups,
+		.num_board_fixups		= ARRAY_SIZE(vh4032n_fixups),
+	},
+};
+
 static struct sprom_fixup __initdata wap5813n_fixups[] = {
 	{ .offset = 97, .value = 0xfeed },
 	{ .offset = 98, .value = 0x15d1 },
@@ -2498,6 +2598,7 @@ static const struct board_info __initcon
 	&board_HG622,
 	&board_HG655b,
 	&board_P870HW51A_V2,
+	&board_VH4032N,
 	&board_VR3025u,
 	&board_VR3025un,
 	&board_VR3026e,
@@ -2609,6 +2710,7 @@ static struct of_device_id const bcm963x
 	{ .compatible = "huawei,hg655b", .data = &board_HG655b, },
 	{ .compatible = "netgear,dgnd3700v1", .data = &board_DGND3700v1_3800B, },
 	{ .compatible = "netgear,evg2000", .data = &board_EVG2000, },
+	{ .compatible = "observa,vh4032n", .data = &board_VH4032N, },
 	{ .compatible = "zyxel,p870hw-51a-v2", .data = &board_P870HW51A_V2, },
 #endif
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_63268
