--- a/mt7915/init.c
+++ b/mt7915/init.c
@@ -327,8 +327,8 @@ mt7915_init_wiphy(struct ieee80211_hw *h
 	struct mt7915_dev *dev = phy->dev;
 
 	hw->queues = 4;
-	hw->max_rx_aggregation_subframes = IEEE80211_MAX_AMPDU_BUF;
-	hw->max_tx_aggregation_subframes = IEEE80211_MAX_AMPDU_BUF;
+	hw->max_rx_aggregation_subframes = IEEE80211_MAX_AMPDU_BUF_HE;
+	hw->max_tx_aggregation_subframes = IEEE80211_MAX_AMPDU_BUF_HE;
 	hw->netdev_features = NETIF_F_RXCSUM;
 
 	hw->radiotap_timestamp.units_pos =
