#include "mt7621_mikrotik.dtsi"

/ {
	compatible = "mikrotik,routerboard-m11g", "mediatek,mt7621-soc";
	model = "MikroTik RouterBOARD M11G";

	aliases {
		led-boot = &led_usr;
		led-failsafe = &led_usr;
		led-running = &led_usr;
		led-upgrade = &led_usr;
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		led_usr: usr {
			label = "green:usr";
			gpios = <&gpio 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		rssi0 {
			label = "green:rssi0";
			gpios = <&gpio 22 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		rssi1 {
			label = "green:rssi1";
			gpios = <&gpio 23 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		rssi2 {
			label = "green:rssi2";
			gpios = <&gpio 24 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		rssi3 {
			label = "green:rssi3";
			gpios = <&gpio 25 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		rssi4 {
			label = "green:rssi4";
			gpios = <&gpio 26 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};

	pcie0_vcc_reg {
		compatible = "regulator-fixed";
		regulator-name = "pcie0_vcc";

		regulator-min-microvolt = <3300000>;
		regulator-max-microvolt = <3300000>;
		gpio = <&gpio 9 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		enable-active-high;
		regulator-boot-on;
		regulator-always-on;
	};
};

&partitions {
	partition@40000 {
		compatible = "mikrotik,minor";
		label = "firmware";
		reg = <0x040000 0xfc0000>;
	};
};

&ethernet {
	pinctrl-0 = <&mdio_pins>, <&rgmii1_pins>;
};

&switch0 {
	ports {
		port@0 {
			status = "okay";
			label = "lan";
		};
	};
};

&state_default {
	gpio {
		groups = "uart2", "wdt", "rgmii2";
		function = "gpio";
	};
};

&i2c {
	status = "okay";
};

&pcie {
	status = "okay";
};
