--- a/tx.c
+++ b/tx.c
@@ -325,7 +325,7 @@ mt76_tx(struct mt76_phy *phy, struct iee
 	if ((dev->drv->drv_flags & MT_DRV_HW_MGMT_TXQ) &&
 	    !(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_HW_80211_ENCAP) &&
 	    !ieee80211_is_data(hdr->frame_control) &&
-	    !ieee80211_is_bufferable_mmpdu(hdr->frame_control)) {
+	    !ieee80211_is_bufferable_mmpdu(skb)) {
 		qid = MT_TXQ_PSD;
 	}
 
