// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "qca955x.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	aliases {
		led-boot = &led_power;
		led-failsafe = &led_power;
		led-running = &led_power;
		led-upgrade = &led_power;
	};

	leds: leds {
		compatible = "gpio-leds";

		led_power: power {
			label = "green:power";
			gpios = <&gpio 14 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			default-state = "on";
		};

		eco {
			label = "green:eco";
			gpios = <&gpio 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wlan5g {
			label = "green:wlan5g";
			gpios = <&gpio 21 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};

		wlan2g {
			label = "green:wlan2g";
			gpios = <&gpio 22 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy1tpt";
		};

		notification {
			label = "amber:notification";
			gpios = <&gpio 23 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};

	keys: keys {
		compatible = "gpio-keys";

		eco {
			label = "eco";
			gpios = <&gpio 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <BTN_1>;
			debounce-interval = <60>;
		};

		auto {
			label = "auto";
			gpios = <&gpio 1 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <BTN_0>;
			linux,input-type = <EV_SW>;
			debounce-interval = <60>;
		};

		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio 16 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
			debounce-interval = <60>;
		};

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio 17 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			debounce-interval = <60>;
		};

		router {
			label = "router";
			gpios = <&gpio 19 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <BTN_0>;
			linux,input-type = <EV_SW>;
			debounce-interval = <60>;
		};
	};
};

&spi {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <25000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x000000 0x030000>;
				read-only;
			};

			partition@30000 {
				label = "u-boot-env";
				reg = <0x030000 0x010000>;
				read-only;
			};

			partition@40000 {
				compatible = "denx,uimage";
				label = "firmware";
				reg = <0x040000 0xe50000>;
			};

			partition@e90000 {
				label = "manufacture";
				reg = <0xe90000 0x100000>;
				read-only;
			};

			partition@f90000 {
				label = "backup";
				reg = <0xf90000 0x010000>;
				read-only;
			};

			partition@fa0000 {
				label = "storage";
				reg = <0xfa0000 0x050000>;
				read-only;
			};

			art: partition@ff0000 {
				label = "art";
				reg = <0xff0000 0x010000>;
				read-only;
			};
		};
	};
};

&mdio0 {
	status = "okay";

	phy0: ethernet-phy@0 {
		reg = <0>;

		qca,ar8327-initvals = <
			0x04 0x87600000 /* PORT0 PAD MODE CTRL */
			0x7c 0x0000007e /* PORT0_STATUS */
		>;
	};
};

&eth0 {
	status = "okay";

	pll-data = <0xa6000000 0x00000101 0x00001616>;
	phy-handle = <&phy0>;
};

&pcie1 {
	status = "okay";

	wifi@0,0 {
		compatible = "pci168c,003c";
		reg = <0x0000 0 0 0 0>;
	};
};

&usb_phy0 {
	status = "okay";
};

&usb0 {
	status = "okay";
};

&wmac {
	status = "okay";

	qca,no-eeprom;
};
