From 997f53b174c63153335508c22dc4493e8e5808d6 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Jonas Gorski <jogo@openwrt.org>
Date: Sun, 22 Feb 2015 17:52:32 +0100
Subject: [PATCH] MIPS: BCM63XX: remove leds and buttons

---
 arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c |  262 -----------------------------
 1 file changed, 262 deletions(-)

--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -40,14 +40,6 @@ static struct board_info __initdata boar
 		.has_phy = 1,
 		.use_internal_phy = 1,
 	},
-
-	.leds = {
-		{
-			.name = "CVG834G:green:power",
-			.gpio = 37,
-			.default_trigger= "default-on",
-		},
-	},
 };
 #endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_3368 */
 
@@ -67,35 +59,6 @@ static struct board_info __initdata boar
 		.use_fullspeed = 0,
 		.port_no = 0,
 	},
-
-	.leds = {
-		{
-			.name = "96328avng::ppp-fail",
-			.gpio = 2,
-			.active_low = 1,
-		},
-		{
-			.name = "96328avng::power",
-			.gpio = 4,
-			.active_low = 1,
-			.default_trigger = "default-on",
-		},
-		{
-			.name = "96328avng::power-fail",
-			.gpio = 8,
-			.active_low = 1,
-		},
-		{
-			.name = "96328avng::wps",
-			.gpio = 9,
-			.active_low = 1,
-		},
-		{
-			.name = "96328avng::ppp",
-			.gpio = 11,
-			.active_low = 1,
-		},
-	},
 };
 #endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_6328 */
 
@@ -114,35 +77,6 @@ static struct board_info __initdata boar
 		.force_speed_100 = 1,
 		.force_duplex_full = 1,
 	},
-
-	.leds = {
-		{
-			.name = "adsl",
-			.gpio = 3,
-			.active_low = 1,
-		},
-		{
-			.name = "ses",
-			.gpio = 5,
-			.active_low = 1,
-		},
-		{
-			.name = "ppp-fail",
-			.gpio = 4,
-			.active_low = 1,
-		},
-		{
-			.name = "power",
-			.gpio = 0,
-			.active_low = 1,
-			.default_trigger = "default-on",
-		},
-		{
-			.name = "stop",
-			.gpio = 1,
-			.active_low = 1,
-		}
-	},
 };
 
 static struct board_info __initdata board_96338w = {
@@ -154,35 +88,6 @@ static struct board_info __initdata boar
 		.force_speed_100 = 1,
 		.force_duplex_full = 1,
 	},
-
-	.leds = {
-		{
-			.name = "adsl",
-			.gpio = 3,
-			.active_low = 1,
-		},
-		{
-			.name = "ses",
-			.gpio = 5,
-			.active_low = 1,
-		},
-		{
-			.name = "ppp-fail",
-			.gpio = 4,
-			.active_low = 1,
-		},
-		{
-			.name = "power",
-			.gpio = 0,
-			.active_low = 1,
-			.default_trigger = "default-on",
-		},
-		{
-			.name = "stop",
-			.gpio = 1,
-			.active_low = 1,
-		},
-	},
 };
 #endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_6338 */
 
@@ -212,36 +117,6 @@ static struct board_info __initdata boar
 		.has_phy = 1,
 		.use_internal_phy = 1,
 	},
-
-	.leds = {
-		{
-			.name = "adsl-fail",
-			.gpio = 2,
-			.active_low = 1,
-		},
-		{
-			.name = "ppp",
-			.gpio = 3,
-			.active_low = 1,
-		},
-		{
-			.name = "ppp-fail",
-			.gpio = 4,
-			.active_low = 1,
-		},
-		{
-			.name = "power",
-			.gpio = 0,
-			.active_low = 1,
-			.default_trigger = "default-on",
-
-		},
-		{
-			.name = "stop",
-			.gpio = 1,
-			.active_low = 1,
-		},
-	},
 };
 
 static struct board_info __initdata board_96348gw_10 = {
@@ -264,35 +139,6 @@ static struct board_info __initdata boar
 		.force_speed_100 = 1,
 		.force_duplex_full = 1,
 	},
-
-	.leds = {
-		{
-			.name = "adsl-fail",
-			.gpio = 2,
-			.active_low = 1,
-		},
-		{
-			.name = "ppp",
-			.gpio = 3,
-			.active_low = 1,
-		},
-		{
-			.name = "ppp-fail",
-			.gpio = 4,
-			.active_low = 1,
-		},
-		{
-			.name = "power",
-			.gpio = 0,
-			.active_low = 1,
-			.default_trigger = "default-on",
-		},
-		{
-			.name = "stop",
-			.gpio = 1,
-			.active_low = 1,
-		},
-	},
 };
 
 static struct board_info __initdata board_96348gw_11 = {
@@ -315,35 +161,6 @@ static struct board_info __initdata boar
 		.force_speed_100 = 1,
 		.force_duplex_full = 1,
 	},
-
-	.leds = {
-		{
-			.name = "adsl-fail",
-			.gpio = 2,
-			.active_low = 1,
-		},
-		{
-			.name = "ppp",
-			.gpio = 3,
-			.active_low = 1,
-		},
-		{
-			.name = "ppp-fail",
-			.gpio = 4,
-			.active_low = 1,
-		},
-		{
-			.name = "power",
-			.gpio = 0,
-			.active_low = 1,
-			.default_trigger = "default-on",
-		},
-		{
-			.name = "stop",
-			.gpio = 1,
-			.active_low = 1,
-		},
-	},
 };
 
 static struct board_info __initdata board_96348gw = {
@@ -365,35 +182,6 @@ static struct board_info __initdata boar
 		.force_speed_100 = 1,
 		.force_duplex_full = 1,
 	},
-
-	.leds = {
-		{
-			.name = "adsl-fail",
-			.gpio = 2,
-			.active_low = 1,
-		},
-		{
-			.name = "ppp",
-			.gpio = 3,
-			.active_low = 1,
-		},
-		{
-			.name = "ppp-fail",
-			.gpio = 4,
-			.active_low = 1,
-		},
-		{
-			.name = "power",
-			.gpio = 0,
-			.active_low = 1,
-			.default_trigger = "default-on",
-		},
-		{
-			.name = "stop",
-			.gpio = 1,
-			.active_low = 1,
-		},
-	},
 };
 
 static struct board_info __initdata board_FAST2404 = {
@@ -506,33 +294,6 @@ static struct board_info __initdata boar
 		.force_speed_100 = 1,
 		.force_duplex_full = 1,
 	},
-
-	.leds = {
-		{
-			.name = "adsl-fail",
-			.gpio = 15,
-			.active_low = 1,
-		},
-		{
-			.name = "ppp",
-			.gpio = 22,
-			.active_low = 1,
-		},
-		{
-			.name = "ppp-fail",
-			.gpio = 23,
-			.active_low = 1,
-		},
-		{
-			.name = "power",
-			.gpio = 4,
-			.default_trigger = "default-on",
-		},
-		{
-			.name = "stop",
-			.gpio = 5,
-		},
-	},
 };
 
 static struct board_info __initdata board_96358vw2 = {
@@ -557,29 +318,6 @@ static struct board_info __initdata boar
 		.force_speed_100 = 1,
 		.force_duplex_full = 1,
 	},
-
-	.leds = {
-		{
-			.name = "adsl",
-			.gpio = 22,
-			.active_low = 1,
-		},
-		{
-			.name = "ppp-fail",
-			.gpio = 23,
-		},
-		{
-			.name = "power",
-			.gpio = 5,
-			.active_low = 1,
-			.default_trigger = "default-on",
-		},
-		{
-			.name = "stop",
-			.gpio = 4,
-			.active_low = 1,
-		},
-	},
 };
 
 static struct board_info __initdata board_AGPFS0 = {
