--- a/driver/wl_linux.c
+++ b/driver/wl_linux.c
@@ -2762,7 +2762,6 @@ wl_monitor(wl_info_t *wl, wl_rxsts_t *rx
 	bcopy(oskb->data + D11_PHY_HDR_LEN, pdata, oskb->len - D11_PHY_HDR_LEN);
 
 	skb->dev = wl->monitor;
-	skb->dev->last_rx = jiffies;
 #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2, 6, 22)
 	skb_reset_mac_header(skb);
 #else
