--- /dev/null
+++ b/configs/Sinovoip_BPI_M2_Ultra_defconfig
@@ -0,0 +1,22 @@
+CONFIG_ARM=y
+CONFIG_ARCH_SUNXI=y
+CONFIG_SPL=y
+CONFIG_MACH_SUN8I_R40=y
+CONFIG_DRAM_CLK=576
+CONFIG_DRAM_ZQ=3881979
+CONFIG_MACPWR="PA17"
+CONFIG_MMC0_CD_PIN="PH13"
+CONFIG_MMC_SUNXI_SLOT_EXTRA=2
+CONFIG_AHCI=y
+CONFIG_NR_DRAM_BANKS=1
+# CONFIG_SYS_MALLOC_CLEAR_ON_INIT is not set
+CONFIG_SPL_I2C_SUPPORT=y
+# CONFIG_CMD_FLASH is not set
+CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="sun8i-r40-bananapi-m2-ultra"
+CONFIG_SCSI_AHCI=y
+CONFIG_RGMII=y
+CONFIG_SUN8I_EMAC=y
+CONFIG_AXP_DLDO4_VOLT=2500
+CONFIG_AXP_ELDO3_VOLT=1200
+CONFIG_SCSI=y
+CONFIG_SYS_USB_EVENT_POLL_VIA_INT_QUEUE=y
