From 1297aac31942e596e6888d772ba49393a9f59417 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Stefan Wahren <wahrenst@gmx.net>
Date: Sat, 4 May 2019 17:06:54 +0200
Subject: [PATCH] ARM: dts: Add label to bcm2835 RNG

---
 arch/arm/boot/dts/bcm283x.dtsi | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

--- a/arch/arm/boot/dts/bcm283x.dtsi
+++ b/arch/arm/boot/dts/bcm283x.dtsi
@@ -148,7 +148,7 @@
 				<&dsi1 0>, <&dsi1 1>, <&dsi1 2>;
 		};
 
-		rng@7e104000 {
+		rng: rng@7e104000 {
 			compatible = "brcm,bcm2835-rng";
 			reg = <0x7e104000 0x10>;
 			interrupts = <2 29>;
