/dts-v1/;

#include "vr9_arcadyan_vgv7510kw22.dtsi"

/ {
	compatible = "arcadyan,vgv7510kw22-brn", "arcadyan,vgv7510kw22", "lantiq,xway", "lantiq,vr9";
	model = "o2 Box 6431";

	sram@1f000000 {
		cgu@103000 {
			lantiq,phy-clk-src = <0x2>;
		};
	};
};

&localbus {
	flash@0 {
		partitions {
			partition@0 {
				label = "Boot";
				reg = <0x00000 0x40000>;
				read-only;
			};

			partition@40000 {
				label = "Configuration";
				reg = <0x40000 0x40000>;
				read-only;
			};

			partition@80000 {
				label = "Certificate";
				reg = <0x80000 0x20000>;
				read-only;
			};

			partition@a0000 {
				label = "Special_Area";
				reg = <0xa0000 0x20000>;
				read-only;
			};

			partition@c0000 {
				compatible = "brnboot,root-selector";
				label = "Primary_Setting";
				reg = <0xc0000 0x20000>;
				read-only;
			};

			partition@e0000 {
				label = "Code_Image_0";
				reg = <0xe0000 0x780000>;
				brnboot,root-id = <0x00>;
				read-only;
			};

			partition@860000 {
				label = "Code_Image_1";
				reg = <0x860000 0x780000>;
				brnboot,root-id = <0x01>;
				read-only;
			};
		};
	};
};
